# Дизельная электростанция AF16.5D5 открытая



ESP - kW: 13

Standard Voltage: 400/230V

Phase: 3

Расход топлива при 75% нагрузки: 2.6

| **Характеристики** |
| --- |
| ESP - kVA | 16.5 |
| ESP - kW | 13 |
| PRP - kVA | 15 |
| Мощность (кВт) | 12 |
| Двигатель - AGG | AF2270 |
| Страна производитель двигателя | CN |
| Alternator - AGG | KI 164D |
| Standard Voltage | 400/230V |
| Standby Amps | 23.8 |
| Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
| Optional voltage - Standby Amps | 23 |
| Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
| Optional voltage - Standby Amps | 25.1 |
| Phase | 3 |
| Starter motor voltage | DC 12V |
| GOV | E |
| Cyl | 4L |
| Рабочий объем (л) | 4L |
| Расход топлива при 110% нагрузки | 3.96 |
| Расход топлива при 100% нагрузки | 3.57 |
| Расход топлива при 75% нагрузки | 2.68 |
| Длина (открытый тип) | 1720 |
| Расход топлива при 50% нагрузки | 1.88 |
| Ширина (открытый тип) | 580 |
| Высота (открытый тип) | 1200 |
| Длина (в кожухе) | 2050 |
| Ширина (в кожухе) | 850 |
| Высота (в кожухе) | 1236 |