# Дизельная электростанция AF13D5-1P открытая



ESP - kW: 13

Standard Voltage: 400/230V

Phase: 1

Расход топлива при 75% нагрузки: 2.7

| **Характеристики** |
| --- |
| ESP - kVA | 13 |
| ESP - kW | 13 |
| PRP - kVA | 11 |
| Мощность (кВт) | 11 |
| Двигатель - AGG | AF2270 |
| Страна производитель двигателя | CN |
| Alternator - AGG | KI 164D |
| Standard Voltage | 400/230V |
| Standby Amps | 18.8 |
| Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
| Optional voltage - Standby Amps | 18.1 |
| Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
| Optional voltage - Standby Amps | 19.8 |
| Phase | 1 |
| Starter motor voltage | DC 12V |
| GOV | E |
| Cyl | 4L |
| Рабочий объем (л) | 2.27 |
| Расход топлива при 110% нагрузки | 4 |
| Расход топлива при 100% нагрузки | 3.6 |
| Расход топлива при 75% нагрузки | 2.7 |
| Длина (открытый тип) | 1720 |
| Расход топлива при 50% нагрузки | 1.9 |
| Ширина (открытый тип) | 580 |
| Высота (открытый тип) | 1200 |
| Длина (в кожухе) | 2050 |
| Ширина (в кожухе) | 850 |
| Высота (в кожухе) | 1236 |