# Дизельная электростанция AF18D5-1P открытая

[](https://aggrussia.ru/image/cache/catalog/products/agg_0_AF-500x500.jpg)

ESP - kW: 18

Standard Voltage: 400/230V

Phase: 1

Расход топлива при 75% нагрузки: 3.7

| **Характеристики** | |
| --- | --- |
| ESP - kVA | 18 |
| ESP - kW | 18 |
| PRP - kVA | 16 |
| Мощность (кВт) | 16 |
| Двигатель - AGG | AF2540 |
| Страна производитель двигателя | CN |
| Alternator - AGG | KI 184F |
| Standard Voltage | 400/230V |
| Standby Amps | 26 |
| Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
| Optional voltage - Standby Amps | 25 |
| Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
| Optional voltage - Standby Amps | 27.3 |
| Phase | 1 |
| Starter motor voltage | DC 12V |
| GOV | E |
| Cyl | 4L |
| Рабочий объем (л) | 2.54 |
| Расход топлива при 110% нагрузки | 5.5 |
| Расход топлива при 100% нагрузки | 5 |
| Расход топлива при 75% нагрузки | 3.7 |
| Длина (открытый тип) | 1720 |
| Расход топлива при 50% нагрузки | 2.6 |
| Ширина (открытый тип) | 580 |
| Высота (открытый тип) | 1200 |
| Длина (в кожухе) | 2050 |
| Ширина (в кожухе) | 850 |
| Высота (в кожухе) | 1236 |